**КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА**

„**Ремонт на общински път SFO 3330 – (III-801) – Вакарел – Белица-Богдановци-Ръжана – Път I-8, Участък от км 0+000 до км 1+894“.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Позиция** | Описание на видовете работи | мярка | количестваа | ед. цена | сума |
| Земни работи |
| 1 | Отстраняване на хумусен пласт, включително натоварване, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно раздел 21 от ТС | м3 | 869 |  |  |
| 2 | Общ обикновен изкоп, , съгласно раздел 22 от ТС | м3 | 129 |  |  |
| 3 | Изкоп за окопи и дренажи, съгласно раздел 22 от ТС. | м3 | 1395 |  |  |
| 4 | Разчистване ръчно и механично на терена и изваждане на корените на изсечени дървета, съгласно раздел 21 от ТС. | м2 | 7593 |  |  |
| Общо земни работи |  |
|  |
| Асфалтови работи |
| 5 | Доставка и полагане на порьозен асфалтобетон / биндер/ за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина, , съгласно раздел 33 от ТС. | т | 1050 |  |  |
| 6 | Рециклиран пласт | м2 | 8228 |  |  |
| 7 | Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А | м2 | 7293 |  |  |
| 8 | Доставка и полагане на плътен асфалтобетон , тип А (за износващ пласт на аварийни ленти, зауствания, площадки за спиране и др.) с дебелина след уплътняването 4 см., съгласно раздел 34 от ТС | м2 | 240 |  |  |
| 9 | Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно раздел 36 от ТС. | м2 | 8468 |  |  |
| 10 | Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, , съгласно раздел 37 от ТС. | м2 | 7293 |  |  |
| Общо асфалтови работи | . |
|  |
| Пътни Работи |
| 11 | Доставка и полагане на материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта, съгласно изискванията на раздел 41 на ТС, но с CBR не по-малък от 80% при плътност 98% модифициращ простор | м3 | 826 |  |  |
| 12 | Доставка и помагане на материал за основа на банкетите с различна ширина и дебелина на пласта, съгласно раздел 21 от ТС. | м3 | 1169 |  |  |
| 13 | Доставка и изливане на място на бетон Б20, за ремонт на малки съоръжения | м3 | 24 |  |  |
| 14 | Тръбен водосток с диаметър 50 см. За зауствания, включително всички свързани с това разходи | м | 24 |  |  |
|  Общо пътни работи |  |

 **Всичко без ДДС:**

Дата, .............................. **ПОДПИС И ПЕЧАТ:** ................................